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1. [bookmark: _Toc236132594]Киришүү
Ош областындагы жана Ош шаарында Региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорудун (ПРЭР) максаты - туризм жана айыл чарба тармагындагы максаттуу иш-чаралар аркылуу экономикалык жана региондук өнүгүүнү чыңдоо жана Ош облусунда жана Ош шаарында институттук потенциалды жогорулатуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө колдоо көрсөтүү. Бул Ош облусунда комплекстүү экономикалык жана региондук өнүгүүнү колдоого, жумуш орундарын түзүүгө, жакырчылыкты кыскартууга, айыл чарбанын кошумча нарк чынжырларын түзүүгө жана өнүктүрүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө көмөктөшөт.
Долбоордун координациялоочу мамлекеттик органы болуп Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги саналат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги мамлекеттик аткаруу бийлигинин органдары болуп саналат. АРИС аткаруучу агенттик болуп саналат.
Долбоор Ош облусунун бардык айылдарын, айылдык округдарын, кичи шаарларын, райондорун жана Ош шаарын камтыйт:
ПРЭР төмөнкү компоненттерден турат:
1-компонент: «Экономиканы региондук пландаштыруу жана жөнгө салуу функцияларын өркүндөтүү» региондук экономиканы өнүктүрүүнү борбордук жана региондук деңгээлде пландаштыруу үчүн потенциалды жогорулатууга жана Ош облусунун тиешелүү мамлекеттик органдарына негизги мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү боюнча өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга мүмкүндүк берүүгө багытталган.
2-компонент: «Агроазык-түлүк менен камсыз кылуу чынжырларын жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн чыңдоо», айыл чарба нарк чынжырларын бекемдөөгө багытталган жеке секторду өнүктүрүү инвестицияларына багытталган.
3-компонент: «Туризмге жана шаарларды өнүктүрүүгө инвестицияларды жогорулатуу» төмөнкүлөргө багытталган:
- Ош жана Өзгөн шаарларынын борборлорун жана туристтик маршруттарды оңдоого, Ош жана Өзгөн шаарларынын инфраструктурасын инвестициялоого;
- Өзгөн тарыхый-маданий-архитектуралык-археологиялык комплексинин «Сулайман-Тоо» тарыхый-археологиялык музей комплексин жана алардын аймагын модернизациялоого;
- Кара-Шоро жана Кыргыз- Ата жаратылыш парктарынын, Абшыр-Ата шаркыратмасынын инфраструктурасын жана башкарууну жакшыртуу, негизги каттамдар боюнча туристтерди тейлөөнү жана көрктөндүрүү.
4-компонент: «Туризмди жана айылдык ишкердикти өнүктүрүү үчүн чакан гранттар», айылдык чакан жана орто ишканаларга жана стартаптарга чакан гранттар программасы аркылуу кичи жана орто бизнести өнүктүрүүнү колдойт. Чакан гранттар программасы (ПМГ) жаңы ишканаларды ачууга жана туристтик кызматтарды диверсификациялоого жана кеңейтүүгө колдоо көрсөтөт.
5-компонент: «Ишке ашырууну колдоо, мониторинг жана баалоо» Долбоорду ишке ашырууга багытталган, анын ичинде Долбоордун мониторинги жана баалоо системасы, коммуникация стратегиясы, коргоочу каражаттарды колдонуу, окутуу ж.б.
2. [bookmark: _Toc172300520][bookmark: _Toc178257999][bookmark: _Toc236132595]Экологиялык жана социалдык башкаруу планындын максаты 
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Экологиялык жана социалдык башкаруу планы (ПУОСС) Долбоордун экологиялык жана социалдык башкаруунун принциптерине жана практикасына, ошондой эле Дүйнөлүк Банктын Экологиялык жана социалдык стандарттарынын (СЭС) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келишин камсыздоого багытталган. Экологиялык жана социалдык баалоонун максаты сунушталган чакан долбоордун олуттуу экологиялык жана социалдык таасирин (оң жана терс) аныктоо жана тийиштүү алдын алуу жана жумшартуу чараларын аныктоо болуп саналат. ар кандай күтүлүүчү кайтарылгыс таасирдин алдын алууга, азайтууга же жок кылууга багытталган.
3-компонент. Гүлчө шаарында Спорттук имараттын жана эс алуу жайын (Rest Point) куруу үчүн иштелип чыккан, аталган участокто орнотуу жана оңдоо иштеринин жүрүшүндө айлана-чөйрөгө тийгизген таасири жана кесепеттерин азайтуу чаралары баяндалат. ПУОСС куруу жана орнотуу иштеринин жүрүшүндө мүмкүн болуучу терс экологиялык жана социалдык таасирлерди минималдаштырууга багытталган. 
Подрядчы катары тандалып алынган катышуучу подрядчы ушул ПУОССто көрсөтүлгөн талаптарга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Дүйнөлүк банктын санитардык жана укуктук документинин (ЭСС) талаптарына ылайык жооп бериши керек.
Социалдык жана экологиялык текшерүү учурунда, кичи долбоордун жерди сатып алууга, экономикалык ишмердүүлүккө же физикалык кыймылга чектөөлөргө же жаратылыш жана социалдык чөйрөгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон олуттуу социалдык жана экологиялык тобокелдиктери же таасирлери күтүлбөй тургандыгы аныкталды. 2026-жылдын 1-апрелинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн (Скрининг) негизинде, кичи долбоордун социалдык жана экологиялык тобокелдиги «Орточо» деп бааланган. Жүргүзүлгөн текшерүү жана кичи долбоордун тобокелдигинин өзгөрүшүнүн себеби жөнүндө маалымат ушул документтин 1-тиркемесинде келтирилген.
Экологиялык тобокелдик «Орточо» деп бааланган.
Социалдык тобокелдик «Орточо» деп бааланган.
Скринингтин жыйынтыктарынын негизинде, бекитилген формаларды колдонуу менен, кичи долбоор долбоордун каражаттарынын эсебинен каржыланышы мүмкүн. Кичи долбоордун жалпы экологиялык жана социалдык тобокелдиги «Орточо» деп бааланган.
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4. [bookmark: _Toc236132596]Чакан долбоор жөнүндө жалпы маалымат 

	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

	Долбоорду башкаруу АРИСтин координатору
Арынов Ш.С. 
	Бенефициар/заказчик
Туризм Фонду 

	Экологиялык жана социалдык мониторинг
- Экология жана социалдык маселе боюнча адис Раимов У.Б. 
- Социалдык маселе боюнча адис Мамадалиева З.Э.
- Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча аймактык адис Егембердиев М.М.
- социалдык маселелер боюнча аймактык адис Исраилов И.А.
	Катышуучу тарабынан техникалык көзөмөл, анын ичинде социалдык жана экологиялык мониторинг жүргүзүлөт 
	Контролдоочу органдар тарабынан мамлекеттик көзөмөл
	Подрядчы


	ИШ УЧАСТКАСЫНЫН СҮРӨТТӨМҮ

	Чакан долбоордун жайгашкан жери
	Ошской облусу, Алай району, Гүлчө 

	Чакан долбоордун жайгашкан жеринин сүрөттөлүшү
	[image: Кара-Суйский район на карте]Алай району - Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы административдик бирдик.
Райондун борбору - Гүлчө шаары.
Алай району эки өрөөндүн ичинде жайгашкан: Гүлчийн жана Алай өрөөндөрү. Алай району түштүгүнөн Алай тоо кыркасы, батышынан Ак-Тер кыркасы жана түндүк-чыгышынан Адышев кыркасы менен чектешет. Элдүү конуштар Гүлчө дарыясынын жээгинде жана Алай ойдуңунун түздүктөрүндө жайгашкан.
Алай району 13 райондон турат, алардын курамында 60 калктуу конуш бар. Бул калктуу конуштардын бири - Сары-Таш айылы. Кытай менен чек ара айылдын чыгышында жайгашкан.

	Чакан долбоордун сүрөттөмөсү
	Объект Гүлчө шаарынын кире беришинде жайгашкан – ГИС координаттары: 40°18'22.04"N/73°26'52.43"E, ал жерде Гүлчө шаарында Спорттук имараттын жана эс алуу жайын (Rest Point) куруу пландаштырылган, 1-сүрөт.
1-сүрөт. Объекттин жайгашкан жеринин схемасы[image: ]
Долбоордун алкагында Спорттук имаратты жана эс алуу аймагын (Rest Point), жүргүнчү жана жүк ташуучу унаалар үчүн унаа токтотуучу жайларды жана электр унааларын кубаттоочу инфраструктураны куруу шаардык мэриянын токтомунда белгиленген шарттарга жооп берет.
Гүлчө шаардык мэриясынын 2026-жылдын 3-мартындагы №01-10/16 токтомуна ылайык, туризм жана тейлөө инфраструктурасынын объектилерин куруу үчүн жалпы аянты 11 620,4 м² болгон жер участоктору 30 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Бул чечим долбоордун аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү пландарына шайкештигин жана аймактын туристтик потенциалын өнүктүрүү боюнча иш-чараларды өкмөттүн колдоосун тастыктайт.
Токтомдо долбоордун негизги мүнөздөмөлөрү, анын ичинде:
• Жер участогунун жайгашкан жери: Жылы-Суу-1 району, №91/1 жер участогу, Гүлчөнүн кире беришинде;
• Жер участогунун кадастрдык коду: 5-01-04-1005-0243;
• жер участогунун максаттуу багытта;
• долбоорлоо документтериндеги маалыматтарга туура келген жер участокторунун аянты[footnoteRef:1]. [1:  https://drive.google.com/file/d/1FrGz3yeDqMpfn3n1KiDpMWXVgzVaM_aU/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1s0HP2pLGU8EqXX8e0apeVogZGBK7WHEn/view?usp=drive_link 
https://drive.google.com/file/d/1aZMbkEbkXmA5bu2nYkMGL_ZT0UR8gOAH/view?usp=drive_link 
https://drive.google.com/file/d/1az0IcbUV1tZRIG4u6osPRCXRhhnPaBok/view?usp=drive_link ] 

[image: ]                                                                                                                            2-сүрөт. Объекттин фотосу

                                                                                                          

	Кичи долбоор боюнча пландаштырылган жумуш түрлөрү
	Долбоордун алкагында Спорттук имаратты жана эс алуу аймагын (Rest Point), жүргүнчү жана жүк ташуучу унаалар үчүн унаа токтотуучу жайларды жана электр унааларын кубаттоочу инфраструктураны куруу

	МЫЙЗАМДУУЛУК

	Улуттук долбоордук иш-аракеттерге тиешелүү мыйзамдар
	Кыргыз Республикасынын Конституциясы (2021);
Жер кодекси (2025);
Граждандык кодекси (1996);
Эмгек кодекси (2025);
Укук бузуулар жөнүндө кодекси (2021);
Курчап турган чөйрөнү коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2016-жыл);
Кыргыз Республикасынын экологиялык экспертиза жөнүндө Мыйзамы (2015-ж.);
Кыргыз Республикасындагы экологиялык коопсуздук боюнча жалпы техникалык регламент (2012-ж.);
Өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2001-ж.);
Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (1998- ж.);
«Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2009-ж);
Шаар куруу жана архитектура жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (1994-ж);
«Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2008-ж);
«Эмгекти коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2003-ж);
«Маалыматка жетүү укугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2023-ж);
«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (2007-ж);
«Имараттар менен курулмалардын коопсуздугу» техникалык регламенти (2011-ж);
Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык Экономикалык Комиссиясынын Курчап турган чөйрөнү коргоо маселелери боюнча маалыматка жетүү, чечимдерди кабыл алууда коомчулуктун катышуусу жана сот адилеттигине жетүү жөнүндө Орхус конвенциясынын мүчөсү болуп саналат, ал ошондой эле долбоордун максаттарын жана экологиялык көз караштарын ачыкка чыгарууну камсыз кылуучу жоболорду камтыйт.
Дүйнөлүк Банктын Экологиялык жана Социалдык стантартары (СЭС) саясаттар жана экологиялык жана социалдык стандарттардын жыйындысы аркылуу туруктуу өнүгүү үчүн милдеттенмелерди белгилейт. СЭС экологиялык жана социалдык тобокелдиктерди жана таасирлерди аныктоо жана баалоо үчүн талаптарды белгилейт.
Чакан долбоорго тиешелүү социалдык жана экологиялык стандарттар төмөндө келтирилген.
СЭС 1 – Социалдык жана экологиялык тобокелдиктерди жана таасирлерди баалоо жана башкаруу;
СЭС 2 – Кадрлар жана эмгек шарттары;
СЭС 3 – Ресурстарды натыйжалуу пайдалануу жана айлана-чөйрөнүн булганышын алдын алуу;
СЭС 4 – Калктын коопсуздугун жана ден соолугун камсыздоо;
СЭС 5 – Жерди ээликтен ажыратуу, жерди пайдаланууну чектөө жана мажбурлап көчүрүү;
СЭС 8 – Маданий мурас;
СЭС 10 – Кызыкдар тараптардын катышуусу жана ачыкка чыгаруу.

	Подрядчы мамлекеттик органдардан төмөнкү уруксаттарды алуу үчүн жооптуу
	Подрядчы төмөнкүлөргө жооптуу:
Ыйгарым укуктуу архитектура жана шаар куруу органы тарабынан берилген курулуш уруксатын алуу;
Курулуш калдыктарын полигонго алып чыгуу үчүн администрация менен келишим түзүү;
Зарыл болгон учурда, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан бак-дарактарды кыюуга уруксат алуу;
Зарыл болгон учурда, жүк ташуучу унаалардын кыймыл планын жергиликтүү жол органы (ДПС) менен макулдашуу.

	КООМЧУЛУК УГУУЛАР
	Коомдук угуу өткөрүлдү
Экологиялык жана социалдык маселелер боюнча коомдук талкууларга даярдык көрүүнүн алкагында 2026-жылдын 8-июлунда коомдук консультациялар өткөрүлөрү тууралуу жарыя жарыяланган.
2026-жылдын 24-июлунда Алай районунун Гүлчө айылындагы «Рест Пойнт жана Спорт комплекси» долбоорун иштеп чыгуунун алкагында экологиялык жана социалдык маселелер боюнча коомдук консультация өткөрүлдү.

	ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА СОЦИАЛДЫК ТОКУКТУУЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
	Скринингдин жыйынтыгы боюнча чакан долбоор долбоордун каражаттарынын эсебинен каржыланышы мүмкүн (1-тиркеме).
Социалдык тобокелдик – орточо;
Экологиялык коркунуч: орточо.
Чакан долбоордун жалпы экологиялык жана социалдык тобокелдиги «Орто» деп бааланат (1-тиркеме)
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[bookmark: _Toc112245076]Долбоордун алкагында жүргүзүлүүчү курулуш иштери парник газдарынын эмиссиясына алып келбейт жана климатка же климаттын өзгөрүүсүнө терс таасирин тийгизбейт. Демек, долбоордун климаттын өзгөрүшүнө эч кандай таасири болбойт. Эч кандай жеңилдетүү чаралары талап кылынбайт.

Реконструкциялоо учурундагы экологиялык таасирлер

	Күтүлгөн таасирлер
	Курулуш этабы
	Операциялык этап

	
Физикалык чөйрө
	Климат
	Эч кандай таасири жок
	Эч кандай таасири жок

	
	Пейзаж
	Эч кандай таасири жок
	Эч кандай таасири жок

	
	Топурак
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Жер үстүндөгү жана жер астындагы суу объектилери
	Эч кандай таасири жок
	Эч кандай таасири жок

	
	Таштандылар
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Аба сапаты
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Ызы-чуу
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	Биологиялык чөйрө
	Флора
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Фауна
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Корголуучу аймактар
	Эч кандай таасири жок
	Эч кандай таасири жок

	Социалдык чөйрө
	Жумушчулардын ден соолугу жана коопсуздугу
	Убактылуу орточо таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Коомдук ден соолук жана коопсуздук
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок

	
	Имараттарга кирүүчү жолдор/жолдор
	Убактылуу кичине таасири
	Эч кандай таасири жок
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Тиешелүү уруксаттарды жана макулдуктарды алгандан кийин гана иш жүргүзүлүшү керек.
Долбоордун таасири жабдууларды орнотуу фазасында анча чоң эмес жана кыска мөөнөттүү болушу күтүлүүдө. Подрядчы жумушчу күчүн кандайча жалдай турганы азырынча белгисиз, бирок подрядчы квалификациялуу жумушка сырттан жумушчуларды тартуусу ыктымал.
Долбоор тарыхый жана маданий объектилерге таасирин тийгизбейт, бирок тарыхый жана маданий баалуулуктардын кокусунан табылып калуу мүмкүнчүлүгүн толугу менен жок кылууга болбойт. Маданий мурас объектилери кокусунан табылган учурда улуттук мыйзамдар жана Дүйнөлүк банктын стандарттары сакталууга тийиш.
Долбоорлоо стадиясында мажбурлап көчүрүү/экономикалык көчүрүү менен байланышкан долбоордун мүмкүн болуучу терс таасирлери минималдаштырылышы керек.
Күтүлбөгөн жерден мажбурлап көчүрүү, курулуштарга зыян келтирүү же мүлктү жоготуу болгон учурда, келип чыккан маселелер оң чечилгенге чейин иш токтотулушу керек. Подрядчылардын келишимдеринде улуттук мыйзамдарга ылайык эмгек шарттарынын жана коопсуздуктун негизги стандарттары көрсөтүлүшү керек. Подрядчы жергиликтүү коомчулук менен чыр-чатактарды/талаштарды болтурбоо үчүн жумушчулардын жүрүм-турум эрежелерин иштеп чыгууга жана ишке ашырууга тийиш.
Долбоор Ош-Эркештам автожолунун боюнда спорттук имарат жана эс алуу зонасын (Rest Point) курууну караштырат. 2026-жылдын 1-апрелинде жүргүзүлгөн экологиялык жана социалдык Скрининг жыйынтыгына ылайык, долбоордун аймагы турак жай жана коммерциялык курулуштардан таза. Долбоор тургундарды физикалык жактан көчүрүүнү, жерди сатып алууну, турак жай же коммерциялык мүлктөрдү бузууну же тургундарды жана ишканаларды туруктуу же убактылуу көчүрүүнүн башка түрлөрүн камтыбайт.
Бирок, курулуш мезгилинде айрым аймактарга, курулуш аянтчаларына жана жумуш аянтчаларына кирүүгө убактылуу чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Коопсуздукту камсыз кылуу жана тургундар жана автожол колдонуучулары үчүн мүмкүн болгон ыңгайсыздыктарды азайтуу үчүн подрядчы социалдык жана экологиялык таасирлерди азайтуу боюнча бир катар чараларды көрүүгө жана ишке ашырууга милдеттүү.
Подрядчы төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү:
- Убактылуу ээленген жердин жана курулуш аянтчаларынын аянтын минималдаштыруу;
- Курулуш аянтчасынын жанында жөө жүргүнчүлөрдүн жана унаалардын коопсуз кыймылын уюштуруу;
- Жумуш аянтчаларында зарыл болгон убактылуу өтмөктөрдү, тосмолорду жана эскертүүчү белгилерди орнотуу;
- Курулуштун мөөнөттөрү жана мүмкүн болгон убактылуу кирүү чектөөлөрү жөнүндө кызыкдар тараптарга тез арада билдирүү;
- жанаша жайгашкан жер тилкелерине, коммуналдык кызматтарга жана башка инфраструктурага зыян келтирүүнүн алдын алуу;
- курулуш учурунда чаңдын, топурактын жана жер үстүндөгү суулардын булганышынын алдын алуу жана ызы-чууну азайтуу боюнча чаралар;
- долбоордун учурдагы даттануу механизми аркылуу коомдук суроо-талаптарды жана даттанууларды тез арада кароо.
Курулуш аяктагандан кийин, убактылуу бузулган бардык жерлер калыбына келтирилип, курулуш таштандылары алынып, курулуш аянты долбоор башталганга чейинки абалдан начар эмес абалга кайтарылышы керек.
Подрядчик уюмдар Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын, эмгек коопсуздугун жана жумушчулардын ден соолугун сактоо боюнча талаптарга ээ болушу керек. Подрядчик учурдагы курулуш нормаларын жана эрежелерин сактоого, жумушчуларды зарыл болгон жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылууга, коопсуз эмгек шарттарын уюштурууга жана жергиликтүү калк менен чыр-чатактардын алдын алууга, басмырлоонун, зомбулуктун, сексуалдык эксплуатациялоонун жана куугунтуктоонун алдын алууга, ошондой эле жергиликтүү коомчулуктар менен сый-урмат менен өз ара аракеттенүү принциптерин сактоого багытталган жумушчулар үчүн жүрүм-турум кодексин иштеп чыгууга жана ишке ашырууга милдеттүү.
Уюштуруу чаралары. Курулуш иштери башталганга чейин, жергиликтүү курулуш жана айлана-чөйрөнү коргоо инспекциялары жана коомчулук алдыдагы иш-чаралар тууралуу маалымат каражаттары аркылуу жана/же жалпыга жеткиликтүү жерлерде (жумуш орундарын кошо алганда) объектке тиешелүү ESMPди ачыктоо менен кабардар болушу керек. Айлана-чөйрөнү жана социалдык коргоо чараларын жана мониторингди ишке ашыруу үчүн талап кылынган бардык иш-чаралар Кардардын жана Подрядчынын жумуш пландарында пландаштырылышы жана бюджеттелиши керек. Бардык иштер коопсуз жана тартиптүү түрдө жүргүзүлүшү керек, калкка жана айлана-чөйрөгө минималдуу таасир этүүнү камсыз кылышы керек.
Кызыкдар тараптар менен байланышуу иш-чаралары. Курулуш иштери башталганга чейин, тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана коомчулук ESMPди ачыктоо менен маалымат каражаттары аркылуу жана/же жалпыга жеткиликтүү жерлерде (жумуш орундарын кошо алганда) алдыдагы иш-чаралар тууралуу кабардар болушу керек.
Балдар эмгеги. Кичи долбоордо балдар же мажбурлап иштетүү болбошу керек. Подрядчы балдар жана мажбурлап иштетүүнүн алдын алууга жана гендердик зомбулукка каршы күрөшүү чараларын көрүүгө милдеттениши керек, ал эми подрядчынын көзөмөлүнө жооптуу AРИС кызматкерлери мажбурлап иштетүүнүн жоктугун көзөмөлдөп, отчет беришет.
Жүрүм-турум кодекси. Жүрүм-турум кодекси уюмдун ичинде эң кеңири кабыл алынган саясат болуп саналат. Бул саясат компаниянын принциптерин, стандарттарын жана кызматкерлер жана үчүнчү тараптар менен өз ара аракеттенүүдө карманган моралдык жана этикалык күтүүлөрдү баяндайт. Жүрүм-турум кодекси шайкештик аракеттеринин ажырагыс бөлүгү болуп саналат, анткени ал мыйзамсыз иш-аракеттер болгон учурда кызматкер же үчүнчү тарап компаниянын саясатын бузгандыгын документтештирет. Жүрүм-турум кодексин түзүү менен кызматкерлер жетекчиликтин эрежелерин жана күтүүлөрүн түшүнүшөт. Ал жумушта кантип иш алып барууну, ички жана тышкы байланышты кантип аныктоону аныктайт жана кызматкерлердин ийгиликке жетишине жардам берет. AРИСтин шайкештикти камсыз кылган компаниянын атайын саясаты бар. Потенциалдуу кардарлар, инвесторлор жана өнөктөштөр уюмдун баалуулуктарын түшүнүшөт.
Курулуш иштерин жүргүзүү учурунда жумушчулардын коопсуздугу жана ден соолугу. Курулуш аянтындагы жумушчулар коопсуздук туулгасын, коопсуздук көз айнегин, коопсуздук курун жана коопсуздук бут кийимин кийиши керек. Курулуш иштерин баштоодон мурун жумушчулар коопсуздук боюнча окутуудан өтүшү керек. Мындан тышкары, жабдууларды жана машиналарды үзгүлтүксүз текшерип, бузулууларды аныктоо жана оңдоо керек, жабдууларды оңдоо мөөнөттөрү сакталышы керек, ал эми механикалык жабдууларды, шаймандарды жана түзүлүштөрдү тейлөөнү жүргүзгөн жумушчулар коопсуз иштөө ыкмалары жана жабдуулары боюнча окутулуп, көрсөтмө алышы керек. 
Төмөнкүлөргө тыюу салынат: 
- бузук же текшерилбеген шаймандарды жумушка берүү, ошондой эле электр тармагына же кысылган аба шлангдарына туташкан механикалык шаймандарды кароосуз калтыруу;
- кабелдерди жана аба шлангдарын тартуу же бурого; 
- кабелдер жана шлангдар зым аркандар же электр кабелдери менен кесилишпеши керек;
- электр шаймандарынын айлануучу элементтерин кармабоо керек. 
Крандарды/жер казуучу машиналарды жана ширетүүнү коопсуз пайдалануу боюнча учурдагы улуттук эрежелер так сакталышы керек.
COVID-19 коронавирусу жана алдын алуу чаралары жөнүндө кыскача маалымат.
COVID-19 - бул негизинен дем алуу системасына таасир этүүчү курч вирустук оору. Симптомдору жуккан адам менен байланышта болгондон кийин 14 күндүн ичинде пайда болушу мүмкүн жана көбүнчө суук тийүү же сасык тумоонун белгилерине окшош. Эгерде симптомдор пайда болсо, дароо медициналык жардамга кайрылыңыз, өз алдынча дарылануудан алыс болуңуз жана мүмкүн болсо, үйгө баруу үчүн дарыгерди чакырыңыз. Төмөндөгү ПУОСС алдын алуу чаралары кеңири берилген.
Абанын булганышын көзөмөлдөө жана чаңды азайтуу. Курулуш (калыбына келтирүү) иш-аракеттери учурунда, бузуу калдыктары көзөмөлдөнгөн аймакта сакталып, чаңдын пайда болушун азайтуу үчүн суу чачыратылышы керек. Пневматикалык жабдууларды иштетүү/дубалды бузуу учурунда, чаңдын пайда болушун үзгүлтүксүз суу чачуу жана/же аянтчада чаң тосмолорун орнотуу менен басуу керек. Курулуш аянтчасында курулуш калдыктарын ачык өрттөөгө тыюу салынат. Чаң пайда кылуучу материалдарды калыбына келтирүү аянтчасына ташууда жүк чачыратылышы же жабылышы керек. Кургак мезгилдерде калыбына келтирүү аянтчасында чаңдын пайда болушун топуракты сугаруу менен азайтууга болот. Топурактын жана суунун булганышынын алдын алуу. Курулуш машиналарын жана жабдууларын тейлөө жана май куюу жумуш аянтчасынан мүмкүн болушунча алыс жайгашкан тейлөө борборлорунда жүргүзүлүшү керек. Эгерде бул кызматтар аянтчада аткарылса, май куюу үчүн өткөрбөгөн бет камсыз кылынышы керек жана кокусунан төгүлүп кеткен учурда сиңирүүчү материалдардын запасы болушу керек. Жер үстүндөгү суу объектилеринин жанында машина жууганга тыюу салынышы керек. Колдонулган мотор, күйүүчү майлоочу майлар жана башка кооптуу заттар суу өткөрбөгөн жерде, капкак астында сакталып, оттон корголушу керек. Эгерде курулуш лагерлеринде жумушчулардын жатаканалары болсо, септиктер же чуңкур дааратканалары каралышы керек. Аларды колдонуу суунун жер үстүндөгү суу объектилерине түз агып кетишине, ошондой эле санитардык абалдын начарлашына жол бербеши керек.
Калдыктарды чогултуу жана жок кылуу. Мүмкүн болушунча калдыктарды азайтуу, бөлүү жана тийиштүү түрдө башкаруу керек. Ачык өрттөө жана ар кандай калдыктарды мыйзамсыз төгүүгө катуу тыюу салынат.
Коопсуз эмес калдыктар, мисалы, бузулуу калдыктары жана башка материалдар, ошондой эле асбест камтыган калдыктар атайын полигондорго ташталат. Ашыкча казылган топурак расмий түрдө белгиленген жерлерге кайтарылат. Подрядчы таштандыларды алып кетүү үчүн Ош шаардык бийлигинен уруксат алышы керек.
Курулуш жабдуулары жана машиналары колдонулган дөңгөлөктөрдү, чыпкаларды жана колдонулган майды да кабыл алган адистештирилген тейлөө борборлорунда тейлениши керек.
Тиричилик калдыктарын чогултуу үчүн контейнерлер камсыз кылынышы керек. Таштандыларды үзгүлтүксүз чогултуу Гүлчө шаардык бийлиги менен макулдашылышы керек.
Маданий баалуулугу бар кокусунан табылган табылгалар менен иштөө тартиби: Эгерде казуу иштери учурунда "кокусунан табылган табылга" табылса, подрядчы ошол жердеги бардык физикалык иштерди дароо токтотуп, АРИСке кабарлашы керек. АРИС бул маалыматты Маданият, маалымат жана туризм министрлигине билдирип, министрликтен ишти кайра баштоого уруксат берген жазуу жүзүндөгү билдирүү алганга чейин ишти токтотушу керек. Кокусунан табылган табылгаларга жооп кайтаруу жол-жобосу 3-тиркемеде баяндалган.
Жергиликтүү коомчулуктарга ыңгайсыздык жаратуу маселесин чечүү. Жергиликтүү коомчулуктарга пландаштырылган иштин убактысы жана көлөмү жөнүндө кабарланышы керек. Жумуш убактысы күндүзгү убакыт менен катуу чектелиши керек жана чаңдын пайда болушуна жол бербөө үчүн аймакка суу чачуу керек. 
Курулуш материалдарын жана калдыктарын тийиштүү түрдө сактоо үчүн чакан долбоордун аймагында шарттар түзүлүшү керек. Курулуш жабдууларын токтотуучу жайлар жергиликтүү тургундардын мүлкүнө жана коомдук жайларга кирүүсүнө тоскоол болбошу же чектөө койбошу керек. Эгерде бул сөзсүз болсо, анда убактылуу кирүүнүн альтернативдүү жолдору каралышы керек. Калдыктарды жана материалдарды сактоочу жайлар, жумушчу лагерлер жана кирүү жолдору Ишти аткаруу планында аныкталып, так белгилениши керек.


6. [bookmark: _Toc5282745][bookmark: _Toc25582833][bookmark: _Toc104206443][bookmark: _Toc236132599]Экологиялык жана социалдык башкаруу планы

	Экологиялык жана социалдык элементтер
	Таасир
	Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча сунушталган чаралар [footnoteRef:2] [2: Мероприятия, требуемые финансовых расходов, должны быть включены в ВОР.   ] 

	Чараларды ишке ашыруу үчүн институттук жоопкерчилик
	Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча чаралардын наркы [footnoteRef:3] [3:  Стоимость мероприятий по смягчению воздействия определяется подрядчиком в соответствующих статьях тендерных документов.  ] 


	Период строительства

	Физикалык чөйрө 

	Топурак
	Топурактын суюк жана катуу тиричилик калдыктары, күйүүчү-майлоочу майлардын төгүлүшү менен булганышы
	1) Курулуш аянтчаларын, анын ичинде катуу таштандыларды чогултууну жана коопсуз дааратканаларды (биотуалет) туура тандоону камсыз кылуу;
2) Жерге төгүлүшү мүмкүн болгон май төгүлгөн жерлерди тез арада тазалоо;
3) Курулуш аянтчасында унааларды жана техниканы жууганга тыюу салуу;
4) Май куюу адистештирилген май куюучу жайларда жүргүзүлөт.
5) Техникалык кароодон өткөн унааларды колдонуу;
6) Дарыянын булганышынын алдын алуу үчүн күйүүчү-майлоочу материалдарды жана курулуш материалдарын сактоого тыюу салынат;
7) Топурактын үстүнкү катмарын алып салуу
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Төмөн чыгымдар
Подрядчынын чыгашалары

	Суу ресурстары
	Жолдун боюнда иштер жүргүзүлө тургандыктан, жер үстүндөгү сууларга төмөнкүлөр таасири мүмкүн:
- унааларды жана жабдууларды иштетүү учурунда мунай продуктуларынын агып кетиши;
- сырткы дааратканалар бошотулбай туруп консервацияланышы;
- курулуш жана кооптуу калдыктардын, химиялык заттардын чыгарылышы жана булганган тазаланбаган суунун жерге төгүлүшү ж.б.
	1) Сугат арыктарынын булганышына жол бербөө жана санитардык коргоо зоналарынын талаптарын так сактоо.
2) Мунай продуктуларынын жерге төгүлүшүнө/агып кетишине жол бербөө. Кокусунан төгүлүп кеткен учурда, булганган топуракты алып салып, тиешелүү жерлерге ташыңыз.
3) Мунай продуктуларынын жергиликтүү суу жолдоруна жана жер астындагы сууларга жаан-чачын аркылуу кирип кетишине жол бербөө үчүн аларды тез арада тазалоо.
4) Сырткы дааратканадагы чуңкурду суюк калдыктардан тазалап, аны "Чыгаруу жөнүндө" күбөлүктүн негизинде муниципалдык тазалоочу жайга алып кетүү.
5) Чуңкурду жана анын арткы бөлүгүн курулуш эрежелерине ылайык топурак менен дезинфекциялоо.
6) Сырткы даараткана аймагын жакшыртуу жана бузулган учурда анын ордуна жашылдандыруу.
7) Курулуш иштери белгиленген чектерде так жүргүзүлүшү керек.
8) Тиричилик жана башка тазаланбаган агынды суулардын суу объектилерине жана айланадагы жерлерге агып кетишине жол бербөө.
9) Күйүүчү-майлоочу материалдардын жана техникалык эритмелердин агып кетиши жана төгүлүшү мүмкүн болгон жерлерге атайын лотокторду жана башка чогултуучу түзүлүштөрдү орнотуу.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Жумшартуу чаралары ВОР аныкталган

	Атмосфералык аба
	Курулуш материалдарын курулуш аянтчасына автомобиль транспорту менен жеткирүү
	1) Абанын булганышын азайтуу үчүн унаалардын жана курулуш техникаларынын түтүн чыгаруучу системалары жакшы абалда болушу керек;
2) Унаалардын жана курулуш техникаларынын техникалык кароо сертификаты болушу керек;
3) Чаңдын бөлүнүп чыгышын азайтуу үчүн унаанын ылдамдыгы чектелүү жана тиешелүү ташуу жолдору тандалышы керек;
4) Аймак аркылуу өтүп бара жатканда жолдун беттери нымдалышы керек;
5) Курулуш аянтчасына жеткирилип жатканда материал менен үстүн жаап коюшу керек;
6) Цемент курулуш аянтчаларына герметикалык, алдын ала таңгакталган баштыктарда гана жеткирилиши керек.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Жумшартуу чаралары ВОР аныкталган

	
	Ширетүү, изоляциялоо, жасалгалоо иштери
	Тез күйүүчү жана кооптуу материалдарды (газ баллондору, битум материалдары, боёктор, айнек жана шлак) тийиштүү түрдө сактоону жана ташууну уюштуруу.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Жумшартуу чаралары ВОР аныкталган

	
	Топурак иштери, таш иштери, бетон иштери.
	Бузуу жана бетон иштери учурунда чаңды суу чачуу менен басуу керек.
	
	

	
	Курулуш аянтчасында таштандыларды өрттөө
	Жумуш ордунда курулуш жана тиричилик калдыктарын өрттөөгө тыюу салынат.
	
	

	Курулуш калдыктары
	Курулуш аянтын башкаруу;
Курулуш иштери;
Коншулаш аймактардын булганышы жана таштандыга толушу; топурактын булганышы; суу ресурстарынын булгануу ыктымалдыгы.
	1) Иш башталганга чейин, таштандыларды чогултуу жана жок кылуу ыкмаларын, ошондой эле бузуу жана курулуш учурунда пайда болгон негизги таштанды түрлөрүн жок кылуу жерлерин аныктаңыз.
2) Курулуш иштеринен алынган минералдык калдыктар жана объектилерди демонтаждоо учурунда пайда болгон калдыктар жумуш ордунда органикалык, суюк жана химиялык калдыктардан бөлүнүп, андан кийин тиешелүү жерде сакталышы керек.
3) Калдыктарды алып салуу жана жок кылуу боюнча бардык материалдар жана документтер долбоордун планына ылайык жердеги таштандыларды туура башкаруунун далили катары тийиштүү түрдө сакталышы керек.
4) Мүмкүн болгон жерде, инерттүү калдыктарды (асбесттен башкасын) кайра иштетүүгө уруксат берилет.
5. Курулуш калдыктары подрядчынын эсебинен белгиленген сактоочу жайларга ташылышы керек.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Таштандыларды көмүү жайына ташып жеткирүү подрядчынын эсебинен жүргүзүлөт

	Үй тиричилик калдыктары
	Айлана-чөйрөнүн булганышы жана таштандыга толушу; топурактын булганышы, суу ресурстарынын мүмкүн болгон булганышы.
	1) Тиричилик калдыктарын ыйгарым укуктуу полигондо сактоо боюнча келишим түзүү же калдыктарды чыгарууга уруксат алуу;
2) Тиричилик калдыктарын чогултуу үчүн контейнерлерди орнотуу;
3) Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген жергиликтүү полигонго таштоо үчүн тиричилик калдыктарын алып чыгуу
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Таштандыларды көмүү жайларына чыгаруу боюнча бардык чыгымдар подряддык уюмдун каражаттарынын эсебинен каржыланат 


	Асбест камтыган калдыктар
	Айлана-чөйрөнүн булганышы жана адам организмине терс таасири
	1) Курулуш аянтчасындагы асбест камтыган материалдарды/таштандыларды атайын белгиленген жерлерде сактап, көмүп жок кылуу.
2) Асбест камтыган материалдар менен иштөөдө коопсуздук чараларын сактоо.
3) Кызматкерлер жеке коргонуу каражаттарын (бет каптар, коргоочу кол каптар жана коргоочу кийимдер) кийиши керек.
4) Зарыл болсо, асбест камтыган материалдарды курулуш аянтчасынан алып салуудан мурун, асбест чаңынын бөлүнүп чыгышын азайтуу үчүн аларды нымдаштыруучу каражат менен иштөө.
5) Асбест камтыган материалдарды кайра колдонууга жол бербө.
6) Асбест камтыган материалдарды башкаруу планы 4-тиркемеде келтирилген.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	

	Ызы-чуу жана титирөө
	Пайда болуу тобокелдиктери: Чуу жана вибрация калктуу конуштар аркылуу өткөндө, ошондой эле аба компрессорлорунун жана механикалык балкалардын иштөөсү учурунда пайда болушу мүмкүн.
	1) Ызы-чуу чыгарган курулуш жабдуулары жана машиналары жумуш күндөрү күндүзгү убакытта (саат 8:00дөн 18:00гө чейин) иштетилиши керек;
2) Иштөө учурунда генератордук кыймылдаткычтардын, аба компрессорлорунун жана башка кыймылдаткыч механизмдердин капкактары жабык болушу керек; жабдуулар турак жай аймактарынан мүмкүн болушунча алыс жайгаштырылышы керек;
3) Эскирген унааларды же олуттуу ызы-чуу жана зыяндуу заттарды чыгаруучу оор жабдууларды колдонуудан алыс болуңуз;
4) Курулуш иштери учурундагы ызы-чуу деңгээли чектелүү болот.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Жумшартуу чаралары ВОР аныкталган

	Булгануу
	Агып кетүүлөрдү аныктоо учурунда топурактын булганышы.
	1) Курулуш аянтчаларын, анын ичинде катуу калдыктарды чогултууну жана коопсуз дааратканаларды (биотаулет) туура орнотуу;
2) Мунай төгүлгөн жерлерди өз убагында тазалоо, алардын жаан-чачын аркылуу жергиликтүү суу жолдоруна жана жер астындагы сууларга киришине жол бербөө;
3) Курулуш аянтчасында унааларды жана техниканы жууганга тыюу салуу;
4) Техникалык кароодон өткөн унааларды колдонуу;
5) Булгоочу заттардын дарыяга киришине жол бербөө үчүн күйүүчү-майлоочу материалдарды жана курулуш материалдарын сактоого жана кампага салууга тыюу салынат;
6) Унааларга май куюу адистештирилген май куюучу жайларда жүргүзүлөт.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	

	Унаалар
	1. Жергиликтүү абанын булганышы, жер кыртышы;
2. Калктуу конуштарда айдоодогу коркунуч;
3. Маневр жасоодогу коркунуч
	1) Техникалык жактан унааларды башкарууга уруксат;
2) Ылдамдык чектөөлөрүн сактоо;
3) Унаа жабдуулары:
- биринчи медициналык жардам кутучасы;
- өрт өчүргүч;
- эскертүүчү үч бурчтук же күйүп-өчүүчү кызыл жарык;
- дөңгөлөктөгү тыгындар (жок дегенде эки);
4) Артка бурулганда үн сигналын берүү;
5) Унаалар үчүн ачык токтоочу жайларда токтоочу жайларды жана кирүүчү жолдорду көрсөткөн белгилер болушу керек.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	

	Ар кандай
	1. Айлана-чөйрөнү таштандыга айландыруу; 
2. Жөө жүргүнчүлөрдүн жана унаалардын эркин жүрүүсүн чектөө
	1) Курулуш материалдарын жана калдыктарын убактылуу сактоочу жай курулуш аянтчасында камсыз кылынышы керек; 
2) Курулуш техникасын токтотуучу жай жергиликтүү тургундардын мүлкүнө жана жалпы пайдалануудагы жерлерге кирүүсүнө тоскоол болбошу же чектөө койбошу керек. Зарыл болгон учурда, альтернативдүү убактылуу кирүү жолдору каралышы керек.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	

	Курулуш иштери аяктагандан кийин курулуш аянтчасын уюштуруу жана аянтты демонтаждоо
	Эгерде подрядчы курулуш учурунда курулуш калдыктарын, өндүрүш калдыктарын тазалоону жана бузулган жерлерди рекультивациялоону камсыз кылбаса, терс таасири болушу мүмкүн.
	Калдыктарды чыгаруу келишимине ылайык, муниципалдык уруксат берилген курулуш калдыктары полигонуна таштоо үчүн бардык калдыктарды жана курулуш калдыктарын алып салууну камсыз кылуу.
Материалдарды, демонтаждалган жабдууларды ж.б. алып салууну камсыз кылуу.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Незначительные затраты 
Расходы подрядчика 


	Биологиялык чөйрө

	Флора жана фауна 








	Кеңейтүү иштерин жүргүзүүдө кандайдыр бир бадалдарды же бак-дарактарды кыюу маселеси келип чыкпайт, бирок алардын бузулуу коркунучу болушу мүмкүн же аларды кыркуу же кыюу зарылдыгы келип чыгышы ыктымал.
Курулуш участокторунда жана аларга түздөн-түз жакын аймактарда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, токой фондунун жана айыл чарба багытындагы жерлердин жоктугу.
	Учурдагы жашыл бак-дарактар/өсүмдүктөрдү мүмкүн болушунча максималдуу түрдө сактоо.
Иштер аяктагандан кийин жашылдандырууну жүргүзүү.
Бак-дарактарды жана бадалдарды аргасыздан жулууну же аларды бутоо иштерин компенсациялык жашылдандырууну эске алуу менен, Жергиликтүү башкаруу органдары менен макулдашуу, аймактык курчап турган чөйрөнү коргоо органдарынан уруксат кагаздарын алгандан кийин гана жүргүзүү.
Бак-дарактар/Өсүмдүктөрдү өрттөөгө тыюу салынат.
Пайдаланууга берилген участоктордо өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо жана өрткө каршы иш-чараларды жүргүзүү.
Курулуш аянтчасында мезгил-мезгили менен чаңды сууга басууну (гидропылеподавление) жүргүзүү жана кургак мезгилде колдонулуучу жолдорго суу сээп туруу.
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Жумшартуу чаралары ВОР аныкталган

	Социалдык чөйрө

	[bookmark: _Hlk231564897]Жерди пайдаланууну чектөө, экономикалык орун которуштуруу жана көчүрүү/кайра жайгаштыруу
	Жер тилкелерине, жайыттарга, соода объекттерине, инфраструктурага жана башка тиричилик каражаттарынын булактарына мүмкүндүк алууну убактылуу же туруктуу чектөө тобокелдиктери. Мүлктү, кирешелерди же ресурстарга мүмкүндүк алууну жоготуудан келип чыгышы мүмкүн болгон чыгымдар.
	1) Жерди пайдаланууну чектөө же кайра жайгаштыруу тобокелдиктери аныкталган учурда, Көчүрүү боюнча алкактык саясатта каралган жол-жоболор аяктаганга чейин курулуш иштерин баштоого жол бербөө.
2) Долбоорду даярдоо этабында жер маселелери боюнча скрининг жүргүзүү.
3) Таасир этүү фактылары аныкталган учурда, ESS5 талаптарына ылайык Көчүрүү боюнча иш-аракеттер планын (ПДП/RAP) же кыскартылган ПДПты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.
4) Жер тилкесин ыктыярдуу түрдө берүүнү (эгерде бар болсо) долбоордун белгиленген жол-жоболоруна ылайык толугу менен документациялаштырууну камсыз кылуу.
5) Компенсация берилгенге жана киреше булактарын калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлгөнгө чейин физикалык же экономикалык орун которуштурууга жол бербөө.
6) Долбоорду ишке ашыруунун бардык этаптарында таасирге кабылган тараптар менен консультацияларды жүргүзүү.
7) Таасирге кабылкка калк үчүн МОС/МРЖ (Кайтарым байланыш механизми) иштешин камсыз кылуу.
8) Калктын аярлуу топторуна өзгөчө көңүл буруу.
	1) АРИС.
2) Подрядная организация.
3) Органы местного самоуправления.
4) Уполномоченные государственные органы при необходимости.
	За счет средств проекта и подрядной организации в пределах предусмотренных мероприятий.

	[bookmark: _Hlk231564908]Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү жана калкка маалымат берүү
	Калктын жана кызыкдар тараптардын долбоор жөнүндө жетишсиз маалымдалышы чыр-чатактардын, арыздардын, социалдык чыңалуунун келип чыгышына жана долбоорду колдоонун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн.
	1) Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү планын (SEP) ишке ашыруу.
2) Объектти даярдоо, куруу жана эксплуатациялоо этаптарында коомдук консультацияларды жүргүзүү.
3) Долбоор, жумуштардын графиги, келип чыгышы мүмкүн болгон ынгайсыздыктар жана аларды азайтуу чаралары жөнүндө маалыматтарды өз убагында ачыктоо.
4) Объектте жана коомдук жайларда маалыматтык стенддерди жайгаштыруу.
5) Элдик чогулуштар, кулактандыруулар, социалдык тармактар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын расмий каналдары аркылуу калкка маалымат берүү.
6) Аялдар, майыптыгы бар адамдар, кары-картаңдар жана башка аярлуу топтор үчүн маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.
7) МОС/МРЖ иштешин камсыз кылуу жана калкка анын иши тууралуу үзгүлтүксүз маалымат берип туруу.
8) Кабыл алынган чечимдердин аткарылышына кийинки мониторинг жүргүзүү менен консультациялардын, кайрылуулардын жана арыздардын журналын алып баруу.
	1) АРИС.
2) Подрядная организация.
3) Органы местного самоуправления.
4) Представители сообщества и заинтересованных сторон.
	За счет средств проекта и подрядной организации.

	Эстетика жана ландшафт
	Ландшафттын бузулушу курулуш калдыктарынын топтолушу менен байланыштуу болушу мүмкүн.
	Жумуштар аяктагандан кийин объектке чектеш аймакта пландаштыруу-калыбына келтирүү иштери жүргүзүү
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Осуществляется за счет средств подрядной организации

	Тарыхый жана маданий объекттер
	Жумуштар маданий жана тарыхый объекттерге таасирин тийгизбейт. Бирок, жер казуу иштеринин жүрүшүндө кокустан нерселер/табылгалар табылган учурда, Подрядчы төмөндө көрсөтүлгөндөй Кокустук табуу жол-жобосун колдонушу керек.

	Жумушчулардын коопсуздугу жана ден соолугу. 
	Жумуштарды жүргүзүү учурунда жумушчулардын өндүрүштүк жаракат алуу тобокелдиги бар.


















COVID-19 инфекциясынын алдын алуу

	1) Курулуш иштерин жана экологиялык коопсуздукту контролдоочу жергиликтүү инспекциялар алдыдагы долбоордук иштер жөнүндө тиешелүү тартипте кабарландырылат.
2) Бардык жумуштар коопсуз, тартиптүү түрдө аткарылууга тийиш жана өндүрүштүк жаракаттарды четтетүү үчүн уюштурулушу керек.
3) Жумушчулардын жеке коргонуу каражаттары (СИЗ) эмгекти коргоо жана коопсуздук стандарттарына жооп бериши керек (каскаларды, коргоочу беткаптарды, коргоочу көз айнектерди, коопсуздук куру-белдемчилерин жана коргоочу бут кийимдерди милдеттүү түрдө дайыма кийип жүрүү).
4) Аймакта жумушчуларга аткарылышы зарыл болгон иштерди жүргүзүүнүн негизги эрежелери жана нормалары жөнүндө кабарлаган тиешелүү көрсөткүчтөр жана маалыматтык көрнөктөр жайгаштырылат.
5) Жумушчулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана аларды коргоо максатында эскертүүчү белгилер, көрнөктөр жана сигналы бар ленталар орнотулушу керек:
- Коомдук жайларга баруудан кармануу;
- Коргоочу беткап кийүү;
- Булганыч кол менен көзгө, бетке жана оозго тийбөө;
-Адамдардын көп чогулуусунан качуу, маектештер менен 1,5–2 метр аралыкты (дистанцияны) сактоо;
- Көчөдөн келгенден кийин жана бөтөн адамдар менен байланышта болгондон кийин колду самын менен жуу;
- Гаджеттерди, оргтехниканы жана кол тийген беттерди дезинфекциялоо;
- Жеке гигиенанын буюмдарын гана колдонуу (сүлгү, тиш щеткасы);
- Жанында кеминде 70% спирт базасындагы антисептик жана кагаз салфеткаларды алып жүрүү;
- Жумуш ордун саат сайын 15 мүнөт ичинде желдетип туруу (аба айлануусу);
- Колдонулган жеке коргонуу каражаттарын (СИЗ, беткаптар, колкаптар жана салфеткалар) желим баштыкка салып, оозун бекем байлап, таштанды челекке ыргытуу, андан кийин колду антисептик менен иштеп чыгуу;
-ОРВИ (курч респиратордук вирустук инфекция) белгилери бар болсо (дене табынын көтөрүлүшү, кургак жөтөл, дем алуунун кыйындашы) жетекчиликке кабарлоо жана үйдө калуу.
	1) Подрядчы курчап турган чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча чараларды аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат.
2) Курулуш аянтчаларына инспекциялык контролдукту (текшерүүнү) АРИС жүргүзөт.
3) Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль жүргүзүлөт.
4) Подрядчынын деңгээлиндеги МОС/МРЖ. Подрядчылар өздөрүнүн МРЖ (Кайтарым байланыш механизмин) иштеп чыгышы жана жалданма жумушчулардын арыздарын чечиши керек. Подрядчы тарабынан дайындалган арыздарды кароо боюнча координатор жалданма жумушчулардын арыздарын жана апелляцияларын тапшырат жана аларды кароого көмөктөшүү үчүн жооптуу болот.
	Осуществляется за счет средств подрядной организации

	Калктын коопсуздугу жана ден соолугу. 
	Автомобиль жолуна мүмкүндүк алуу



















	1) Жергиликтүү коомчулук жалпы пайдалануудагы жайлардагы (анын ичинде иш жүргүзүлүүчү аймактагы) көрнөк аркылуу аткарылуучу иштер жөнүндө тиешелүү түрдө кабарландырылат.
2) Ушул аймакта курулуш же калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө мыйзам тарабынан талап кылынган бардык уруксат кагаздарын алуу (анын ичинде иштерди жүргүзүүгө, жаратылыш ресурстарын пайдаланууга, таштандыларды төгүүгө уруксаттарды, экологиялык инспекциянын уруксатын ж.б.).
3) Бардык жумуштар коопсуз, тартиптүү түрдө аткарылууга тийиш жана өндүрүштүк процесстин жергиликтүү тургундарга да, айлана-чөйрөгө да тийгизген терс таасирин болушунча азайтуу үчүн уюштурулушу керек. Бардык жумуштар иш күндөрү күндүзгү убакта (саат 08:00дөн 18:00гө чейин) жүргүзүлүүгө тийиш.
4) Калктын коопсуздугун камсыз кылуу жана аларды коргоо максатында эскертүүчү белгилер, көрнөктөр жана сигналы бар ленталар орнотулушу керек.
5) Курулуш аянтчаларына жана башка
	1) Подрядчы кесепеттерин жоюу чараларын ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири.
2) Инспекциялык контроль АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат
3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мамлекеттик контроль
	Осуществляется за счет средств подрядной организации

	ОТ и ТБ
	Жумушчулардын эмгек коопсуздугу жана ден соолугу
	Эмгек милдеттерин аткарууга тартылган жумушчулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана саламаттыгын сактоо боюнча чаралар комплексин уюштуруу, бөлөкчө айтканда:
· Стандарттардын жана башка нормативдик документтердин талаптарына жооп берген жабдууларды жана шаймандарды колдонуу;
· Өрт жана электр коопсуздугунун талаптарын сактоо;
· Зарыл болгон коргоочу шаймандарды жана конструкцияларды орнотуу;
· Жумуш орундарында жетиштүү жарыктандырууну, желдетүүнү жана оптималдуу температуралык режимди камсыз кылуу;
· Өндүрүштүн өзгөчөлүгүнө ылайык жумушчуларды атайын кийим, атайын бут кийим жана башка жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу;
· Жумушчуларды эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы (КТ) боюнча актуалдуу нускамалар жана көрсөтмөлүү материалдар менен камсыз кылуу;
· Эмгекти коргоо боюнча инструктаждары өткөрүү;
· Коопсуздук белгилерин жайгаштыруу ж.б.;
· Аянтчада жаракат алганда биринчи жардам көрсөтүү каражаттарынын болушун камсыз кылуу;
· Курулуш процессинин жумушчуларга жана айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин болушунча азайтуу үчүн бардык жумуштар коопсуздук жана тартип эрежелерин сактоо менен жүргүзүлүшү керек;
· Аянтчада курулуш жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө төгүндүлөрдү (отвалдарды) пайдалануу үчүн мыйзамда талап кылынган бардык уруксаттар, ошондой эле санитардык инспекциядан ж.б. уруксаттар алынышы керек;
· Курулуш аянтчаларында тиешелүү убактылуу тосмолорду жана аткарылып жаткан иштер жөнүндө, анын ичинде коркунучтуу тилкелерде эскертүүчү белгилерди орнотуу;
· Жумушчулардын кайрылууларын жана арыздарын каттоо журналын ачуу.
	1) Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигине караштуу Мамлекеттик архитектура-турулуш контролдоо департаменти;
2) Инженер иш-чараларды мониторингдөө жана көзөмөлдөө үчүн жоопкерчилик тартат.
3) Подрядчы айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча чараларды аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат.
4) АРИС жалпы көзөмөлдү жүргүзүү үчүн жоопкерчилик тартат.
	Осуществляется за счет средств подрядной организации

	Курулуш аянтчасын тазалоо жана калыбына келтирүү.
	Аймактын курулуш калдыктары менен булганышы (кирдеши), тосмолордун ж.б. мүмкүн болгон бузулуулары.
	Иштер аяктагандан кийин аймакты тазалоону, бузулган мүлктөрдү калыбына келтирүүнү (эгерде алар бузулган болсо) жүргүзүү. Курулуш жана тиричилик калдыктарынан тазалоону жогоруда көрсөтүлгөн пунктка ылайык жүзөгө ашыруу.
	Подрядчы айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча чараларды аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат.
	Бул иштер подряддык уюмдун өз каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

	Транспорттун кыймылына тоскоолдуктар.
	Курулуш иштеринин натыйжасында коомдук транспорт жана жөө жүргүнчүлөр үчүн келип чыгуучу тике же кыйыр коркунучтар.
	Подрядчы төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:
· коомчулукка бардык потенциалдуу коркунучтар жөнүндө эскертүүчү көрсөткүчтөрдү жана белгилерди орнотуу;
· транспорттун кыймылы тоскоолдук жараткан жерлерде жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз өтүү жана өтмөктөрдү камсыз кылуу;
· жумуш убактысын жергиликтүү транспорт агымына жараша жөнгө салуу, мисалы, эң көп кыймыл болгон сааттарда же мал айдалган учурда негизги транспорттук иштерди жүргүзүүдөн качуу.
Курулуш учурунда чектеш жайгашкан бардык офис имараттарына, дүкөндөргө жана турак үйлөргө коопсуз жана үзгүлтүксүз кирүүнү/өтүүнү камсыз кылуу.
	1) Подрядчы айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча чараларды аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат.
2) Инспекционный контроль строительных площадок будет проводится АРИС

	Бул иштер подряддык уюмдун өз каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

	Жумушчулардын агылып келиши жана эмгек маселелери.
	Жумушка орношуу чөйрөсүндөгү чыр-чатактуу кырдаалдар; 
Жашоо шарттарынын канааттандырарлык эместиги; 
Жергиликтүү тургундарга карата асылуу (домогательство) же тескерисинче.
	Жумушчулардан төмөнкүлөрдү талап кылуу:
· эмгек жана эс алуу режимин сактоо;
· эмгек тартибин сактоо.
Жергиликтүү калктын катышуусун кеңейтүү үчүн жумушчуларды кесиптик көндүмдөргө окутууну өткөрүү.
Жумуш ордунда ысык жана муздак агын суунун, самындын жана кол кургатуучу шаймандардын жетиштүү запасы бар тиешелүү санитардык шарттарды (дааратканаларды жана жуунуучу бөлмөлөрдү) камсыз кылуу. Жакын жайгашкан суу агымдарынын булганышына жол бербөө менен, жумушчулардын бардык убактылуу турак лагерлери үчүн убактылуу септик резервуарлар тутумун орнотуу.
Жергиликтүү калк менен болгон мамилелерди жалпы башкаруу боюнча жумушчулардын кабардарлуулугун жогорулатуу, эл аралык тажрыйбага ылайык жүрүм-турум кодексин белгилөө жана аларды катуу сактоо, анын ичинде жумушчуларды жумуштан бошотуу жана тиешелүү өлчөмдө каржылык санкцияларды колдонуу.
	Подрядчы 
	Бул иштер подряддык уюмдун өз каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

	Жумушчу мигранттардын агылып келиши жана эмгек маселелери
	Жумушка орношуу чөйрөсүндөгү чыр-чатактуу кырдаалдар; 
Жашоо шарттарынын канааттандырарлык эместиги; 
Жергиликтүү тургундарга карата асылуу (домогательство) же тескерисинче 
	Курулуш мезгилинде убактылуу жумушчу күчүн тартууга жана жумушчу мигранттардын агылып келишине байланыштуу келип чыгуучу социалдык, экологиялык жана санитардык тобокелдиктерди болушунча азайтуу үчүн подряддык уюм төмөнкү чараларды караштырууга жана ишке ашырууга милдеттүү:
· Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын талаптарына ылайык жумушчуларды расмий жумушка орноштурууну камсыз кылуу;
· санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана экологиялык талаптарды сактоо менен жумушчуларды жайгаштырууну атайын бөлүнгөн жайларда гана уюштуруу;
· жумушчуларды ичүүчү суу, санитардык түйүндөр, тиричилик калдыктарын чогултуучу жайлар жана медициналык жардам менен камсыз кылуу;
· жумушчуларды турак үйлөрдүн жана коомдук объекттердин жанында уруксатсыз жайгаштырууга жол бербөө;
· жергиликтүү калкка сый-урмат менен мамиле кылуу, коомдук тартипти сактоо, чыр-чатактарга, дискриминацияга, зомбулукка жана башка укукка каршы аракеттерге жол бербөө талаптарын камтыган Жумушчулардын жүрүм-турум кодексин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;
· айлана-чөйрөнү коргоо, коопсуздук техникасы, санитардык нормалар жана жергиликтүү калк менен өз ара аракеттенүү маселелери боюнча жумушчуларга милдеттүү инструктаж өткөрүү;
· жумушчулардын ишмердүүлүгүнө жана курулуш иштерине байланыштуу жергиликтүү калктын арыздарын жана кайрылууларын кароо механизмин камсыз кылуу;
· долбоорду ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн аймактан тышкары курулуш техникасынын жана жумушчулардын ары-бери өтүүсүн чектөө;
· аймактын булганышына, коомдук тартиптин бузулушуна, ашыкча ызы-чууга жана жергиликтүү калкка да, жаратылышка да тийгизген башка терс таасирлерге жол бербөө чараларын көрүү;
· эмгек тартибинин, эмгекти коргоо талаптарынын жана экологиялык милдеттенмелердин сакталышына подрядчы тарабынан туруктуу контролдукту камсыз кылуу.
	Подрядчы 
	Бул иштер подряддык уюмдун өз каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

	Эксплуатациялык мезгил

	Физикалык чөйрө

	[bookmark: _Hlk235542042]Кыртыш (топурак)
	Кыртышка тийгизилген терс таасир четтетилет 

	Суу ресурстары
	
	
	
	

	Атмосфералык аба
	Объектте атмосфералык абага терс таасир тийгизген зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруучу булактар жок

	Тиешелүү түрдө эксплуатациялоо
	Набережнаяны (жээкти) айлана-чөйрөнү коргоо мыйзамынын нормаларын жана талаптарын сактоо менен пайдаланууну камсыз кылуу
	Оператор, жергиликтүү бийлик органдары

	Биологиялык чөйрө

	Фауна жана флора
	Бак-дарактарды сактоо
	Жаңы бак-дарактарды отургузуу жана аларга кам көрүү
	Долбоордун демилгечиси 
	Долбоордун демилгечисинин каражаттарынын эсебинен

	Социалдык чөйрө

	Эстетика жана ландшафт
	
	Имараттын айланасындагы аймакты көрктөндүрүү жана ага кам көрүү
	Долбоордун демилгечиси 
	Долбоордун демилгечисинин каражаттарынын эсебинен

	Тарыхый жана маданий объекттер
	Терс таасир четтетилет

	Калктын коопсуздугу
	Жалпысынан алганда, оң социалдык таасир жакшыртылган шарттарды камтыйт.

	[bookmark: _Hlk229662178]Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү
	Кызыкдар тараптарды, анын ичинде жергиликтүү калкты жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү, мүмкүн болгон убактылуу чектөөлөр жана таасирлерди азайтуу чаралары жөнүндө үзгүлтүксүз кабардар кылууну жана алар менен өз ара аракеттенүүнү, ошондой эле кайрылууларды жана арыздарды берүү жана кароо механизминин иштешин камсыз кылуу



7. [bookmark: _Toc104206444][bookmark: _Hlk235542689][bookmark: _Toc236132600]Мониторинг планы
	Долбоорлорду ишке ашыруу этабы
	Кайсы параметр мониторингделүүгө тийиш
	Мониторинг кайда жүргүзүлөт
	Мониторинг кантип жүргүзүлөт? / мониторинг жүргүзүү үчүн жабдуулардын түрү
	Качан? (чыгымдардын/өлчөөлөрдүн жыштыгы)
	Мониторингдин наркы (жабдуулардын наркы же подрядчынын мониторинг жүргүзүү үчүн зарыл болгон чыгымдарынын суммасы?)
	Мониторинг жүргүзүү үчүн институционалдык жоопкерчилик
	Башталуу

	Курулуш
	Ызы-чуу
Аба
Транспорт
Калдыктарды утилизациялоо жана сактоо
Кыртыштын (топурактын) жана суунун булганышы
Курулуш аянтчасын демонтаждоо
Жумушчулардын коопсуздугу
	Курулуш аянтчасында жана төгүндүдө (отвалда)

Курулуш аянтчасында жана анын айланасында

Курулуш аянтчасында
	Өлчөө үчүн портативдик аспаптар
Визуалдык түрдө (көз болжол менен)
Планга ылайык, ошондой эле өлчөөчү аспаптар менен
Туруктуу түрдө
	Калктан арыз-даттануу түшкөндө

Жума сайын

Планга ылайык, бирок жумасына кеминде бир жолу
Дыйма
	Тендердик жана келишимдик документацияга киргизүү үчүн критерийлер/спецификациялар.
Бөлөк чыгым беренеси катары каралбайт
	Айлана-чөйрөнү жана социалдык коргоону башкаруу планына (ПУОСС) шайкештикти камсыз кылуу үчүн курулуш аянтчасына инспекция АРИС тарабынан жүзөгө ашырылат.
Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо институту (ГАСН) курулуш жана монтаждоо иштеринин, же объекттерди реконструкциялоонун жүрүшүндө долбоордук чечимдердин аткарылышына, курулуш материалдарынын жана конструкциялардын сапатына көзөмөл жүргүзөт. Алар курулушу аяктаган объекттерди пайдаланууга берүүдө катышат.
Мамлекеттик экологиялык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу экологиялык контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу орган, долбоорду ишке ашыруу учурунда экологиялык жоболорго, нормативдерге жана айлана-чөйрөнү коргоо иш-чараларына ылайык, тиешелүү идентификациялык документтерди көрсөткөндөн кийин белгиленген тартипте көзөмөл жүргүзүүгө укуктуу.
	Объект Подрядчыга өткөрүлүп берилгенден кийин

	
	Мажбурлап көчүрүүнүн таасири
	
	
	
	
	
	

	
	МОС/МРЖ функционалы же жергиликтүү деңгээлдеги натыйжалуулугу
	
	
	
	
	
	



8. [bookmark: _Toc21448073][bookmark: _Toc25582834][bookmark: _Toc104206445][bookmark: _Toc236132601]Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү жана маалыматты ачыктоо
Маалыматты ачыктоо долбоор/кичидолбоор жөнүндө маалыматты кеңири коомчулукка, долбоордун таасири астында калган калкка жана башка кызыкдар тараптарга сунуштоону камтыйт жана долбоорду ишке ашыруунун бүткүл мөөнөтүндө алар менен конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү жеңилдетүүгө багытталган.
Консультациялардын негизги максаты долбоор/кичидолбоор жөнүндө маалымат алмашуу, аларды Дүйнөлүк банктын Социалдык жана экологиялык стандарттары (ESS5) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары жөнүндө кабардар кылуу, ошондой эле тийгизилген таасирлер жана аларды жумшартуу чаралары боюнча пикирлерди алуу болуп саналган.
Долбоор боюнча маалыматтар АРИСтин расмий сайтына тиешелүү документтерди жайгаштыруу аркылуу коомчулукка жеткирилди.
Долбоор боюнча коомдук угуу белгиленген тартипте Гүлчө шаарынын мэриясынын имаратында өткөрүлдү. Долбоордук документтерди даярдоонун алкагында кызыкдар тараптар менен коомдук талкуулар 2026-жылдын 24-июлунда уюштурулуп, ага чейин коомдук консультациялар өткөрүлөрү жөнүндө тиешелүү жарыя алдын ала жарыяланган.
Коомдук консультациялардын жүрүшүндө кызыкдар тараптарга долбоордун максаттары жана мазмуну тууралуу, ошондой эле Гүлчө шаарында спорттук корпус менен эс алуу аймагын (Rest Point) куруу иштерин жүргүзүүдө келип чыгышы мүмкүн болгон экологиялык жана социалдык таасирлер жөнүндө кеңири маалымат берилди.
Ошондой эле коомдук консультациялардын жүрүшүндө долбоордун даттанууларды кароо механизми боюнча толук маалымат сунушталып, даттанууларды берүү каналдары, жооптуу байланыш адамдары жана даттанууларды кабыл алуу жана кароо жол-жоболору түшүндүрүлдү.
Кызыкдар тараптар менен өткөрүлгөн жолугушуулардын протоколу жана фотоматериалдары ушул документке тиркелет.
Кызыкдар тараптар менен өткөрүлгөн жолугушуулардын протоколу жана сүрөттөрү тиркелет.
9. [bookmark: _Toc236132602]Кайтарым байланыш механизми (МОС/МРЖ) жөнүндө маалымат
ПРЭР-1 долбоорун ишке ашырууга тиешелүү бардык суроолор боюнча долбоордун каалаган кызыкдар тарабы АРИСтин МОСко кайрыла алат жана төмөнкү укуктарга ээ:
· Маалымат алууга укуктуу;
· Үчүнчү тараптардын орунсуз кийлигишүүсүнө каршы турууга укуктуу;
· Тендердик процесске алдамчылыксыз жана коррупциясыз катышууга укуктуу.
ПРЭР долбоорунун каалаган кызыкдар тарабы (анын ичинде жергиликтүү калк, подрядчылар, долбоордун кызматкерлери, бийлик органдары жана башка тартылган тараптар), эгерде жогоруда көрсөтүлгөн укуктардын бири же бир нечеси, же болбосо долбоордук принциптердин же процедуралардын бири бузулду деп эсептесе, арыз/даттануу бере алат.
Бенефициарлар конкреттүү поддолбоорду ишке ашырууга байланыштуу маселелер боюнча, анын ичинде экологиялык жана социалдык коопсуздук чараларынын талаптарына шайкештиги боюнча, ишке ашыруунун бардык этаптарында кайрылуу бере алышат.
МОС/МРЖ алкагында түшкөн арыздар жана кайрылуулар ачык-айкындуулук жана айкындуулук принциптерин сактоо менен каттоодон өткөрүлүүгө жана каралууга тийиш. Түшкөн кайрылуулардын мүнөзү жана аларды кароонун жүрүшү жөнүндө маалымат коомчулукту кабардар кылуу жана долбоорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү максатында жалпыланган түрдө ачыкталышы мүмкүн. Бул учурда арыз ээсинин инсандыгы катуу купуя бойдон калат жана анын макулдугусуз ачыкка чыгарылбайт. Жеке маалыматтарды ачыктоого арыз ээси өзүнүн инсандыгын ачууну өз алдынча каалаган учурда гана жол берилет. Арыздарды жана кайрылууларды берген бардык жарандардын купуялуулугу аларды кароонун бардык этаптарында камсыз кылынат.
Кайрылууну каттоо. Жазуу жүзүндө, оозеки же электрондук түрдө алынган кайрылуулар МОС журналына катталат, андан кийин кириш корреспонденцияларын талдоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн МОС конфигурациясына киргизилет, анда төмөнкү маалыматтар камтылат (кайрылуунун түрүнө жараша):
· Фамилиясы, аты, атасынын аты;
· Катталган же жашаган дареги же телефон номери;
· Кайрылуунун мазмуну;
· Башка маалымдама маалыматтар.
Кайрылуулар анонимдүү түрдө берилиши мүмкүн, мында жарандын/бенефициардын жашын жана жынысын көрсөтүү зарыл. Эгерде кайрылуу жогоруда аталган маалыматтардын бири да жок болгон учурда түшсө, ал МОС кириш корреспонденциялар журналына катталат, ал эми кайрылуунун жыйынтыгы жергиликтүү деңгээлдеги СМИде, АРИСтин сайтында же Айылдык кеңештердин сессиясында жарыяланат.
Аткарылышын контролдоо. Иликтөө аяктагандан кийин бенефициар АРИС тарабынан анын иши боюнча кабыл алынган чечим жөнүндө кабар алат. Эгерде жаран/бенефициар кайрылууну кароонун жыйынтыгы боюнча алынган чечимге канааттанбаса, анын апелляцияга берүүгө укугу бар. Апелляция берүү боюнча нускамалар жооп менен бирге берилет.
Апелляция. Апелляция АРИСтин кайрылууларды кароо боюнча атайын Комитети тарабынан каралат. АРИСтин Аткаруучу директору апелляциялык угууларды өткөрө турган долбоордун жетекчилеринен жана бөлүм башчыларынан кайрылууларды кароо боюнча Комитетти түзөт. Жаран/бенефициар кайрылууну кароонун каалаган этабында, Комитеттин же апелляциялык процесстин алкагындагы кароонун жыйынтыгына карабастан, сот органдарына кайрылууга укуктуу.
Кайрылууларды жарыялоо. Кайрылуу (арыздар, сунуштар, даттануулар, суроо-талаптар, оң пикирлер) чечилгенден кийин, МОС колдонууну кызыктыруу үчүн аны чечүү боюнча көрүлгөн чаралар жергиликтүү деңгээлдеги жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Каалоосу боюнча арыз ээсинин инсандыгы купуя сакталат.
Кайтарым байланыш каналдары. ПРЭР-1 алкагында АРИС тарабынан төмөнкү байланыш каналдары белгиленген, алар аркылуу тургундар/бенефициарлар долбоорду ишке ашыруунун ар кандай этаптарында кайрылууларды жөнөтө алышат:
a. WhatsApp (добуштук жана видеобайланышты колдогон мобилдик түзүлүштөр үчүн заматта тексттик билдирүү алмашуу тутуму – МОС/МРЖ номерлери: +996 550 700 522; +996 770 700 522);
b. Социалдык тармактар (Фейсбук – «Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин» расмий баракчасы);
c. АРИСтин веб-сайты: www.aris.kg;
d. Жеринде өткөрүлгөн жумушчу жолугушуулардын жүрүшүндө алынган оозеки же жазуу түрүндөгү кайрылуулар;
e. АРИСтин кабыл алуу бөлмөсүнө колго тапшырылган кириш корреспонденциясы;
f. Электрондук почта аркылуу түшкөн кириш корреспонденциясы bfm@aris.kg.



[image: ]
[bookmark: _Toc236132603][bookmark: _GoBack]1 – тиркеме. Долбоордун социалдык-экологиялык тобокелдиктерин жана таасирлерин алдын ала баалоо (Скрининг)
	[bookmark: _Hlk176188429][image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]










[image: ]





	
	

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	
	





[bookmark: _Toc236132604]2-тиркеме. Иш жүргүзүлүүчү аймактагы баннердин жана аншлагдын үлгүсү
[bookmark: _Toc235548076][bookmark: _Toc236132605]Маалыматтык баннердин үлгүсү

1000 мм
	500 мм
	[image: logo-5][image: logo WB-2][image: http://kabar.kg/upload/image/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9A%D0%A0.jpg]




КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КООМЧУЛУКТУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯЛОО АГЕНТТИГИ (АРИС)
ОШ ОБЛАСТЫНДА ЖАНА ОШ ШААРЫНДА 
РЕГИОНДУК ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ДОЛБООРУ 

Долбоордун аталышы: __________________________________
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[bookmark: _Toc235548078][bookmark: _Toc236132607]Маданий мурастар кокусунан табылган учурдагы аракеттердин процедурасы (ПРЭР-1 алкагында)
1. Максаты жана колдонуу чөйрөсү
Бул процедура маданий мурас объекттеринин сакталышын камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, ошондой эле Дүйнөлүк банктын ESS8 «Маданий мурас» стандартынын талаптарын сактоо максатында иштелип чыккан.
ПРЭР-1 долбоорунун бардык катышуучулары, анын ичинде подрядчылар, камсыздоочулар, кызматкерлер, консультанттар, волонтёрлор жана убактылуу персонал тарабынан, эгерде долбоордук иш-чараларды ишке ашыруу учурунда потенциалдуу археологиялык, тарыхый, маданий же диний баалуулукка ээ объекттер кокусунан табылган учурда милдеттүү түрдө колдонулууга тийиш.
2. Эмне кокусунан табылган объект болуп эсептелет
Долбоордук иштерди (анын ичинде казуу иштерин, материалдарды ташууну, убактылуу инфраструктураны орнотууну жана иштин башка түрлөрүн) аткаруу учурунда төмөнкү объекттердин кокусунан табылган объект болуп эсептелет:
· археологиялык артефакттар, керамика, таш же металл куралдар;
· адамдын сөөктөрү же көрүстөндөр;
· байыркы курулуштардын, фундаменттердин, жолдордун, дубалдардын же башка конструкциялардын калдыктары;
· диний же сыйынуу маанисиндеги буюмдар, символдор, гравюралар, эстелик такталары;
· табигый кыртыштан, таштардан же айлана-чөйрөдөн визуалдык түрдө айырмаланган ар кандай адаттан тыш объекттер.
3. Аракеттенүүнүн этап-этабы менен аткарылуучу процедурасы
1-кадам. Иштерди дароо токтотуу
Жооптуу: табылганы тапкан каалаган адам (жумушчу, айдоочу, инженер, волонтёр ж.б.).
Төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:
· табылган жерден кем эмес 10–15 метр радиустагы бардык иштерди дароо токтотуу;
· табылган объектке тийбөө, ордунан жылдырбоо жана аны сууруп чыкпоо;
· андан аркы таасирдерди болтурбоо үчүн табылган жерди белгилөө жана тосуу.
2-кадам. Кабарлоо
Жооптуу: участоктордун жетекчиси же экологиялык жана социалдык маселелер боюнча жооптуу адам.
Төмөнкүлөргө кабарлоо зарыл:
· АРИСтин экологиялык жана социалдык маселелер боюнча адистерине;
· долбоордун координаторуна;
· зарыл болгон учурда — маданият боюнча жергиликтүү органдарга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына.
3-кадам. Участокту убактылуу кайтаруу
Жооптуу: подрядчы, участоктун координатору же объекттеги жооптуу команда.
Төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:
· убактылуу тосмолорду (эскертүүчү лента, убактылуу тосмо ж.б.) орнотуу;
· участокко көзөмөл жүргүзүү үчүн жооптуу адамды дайындоо;
· ыйгарым укуктуу органдар келгенге чейин бөтөн адамдардын киришин чектөө.
4-кадам. Табылганы документтештирүү
Жооптуу: АРИСтин экологиялык жана социалдык маселелер боюнча адистери же подрядчы.
Төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:
· кокусунан табылган объектти каттоо формасын толтуруу;
· объектти ар кандай бурчтан сүрөткө тартуу;
· табылган жердин GPS-координаттарын белгилөө;
· датасын, жерин жана объектти тапкан адамды көрсөтүү менен табылгага кыскача сүрөттөмө даярдоо.
5-кадам. Ыйгарым укуктуу органдарга кабарлоо
Жооптуу: долбоордун координатору же АРИСтин экологиялык жана социалдык маселелер боюнча адистери.
Төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:
· 24 сааттын ичинде маданий мурастарды коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарга, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине же тиешелүү аймактык органдарга маалымат жөнөтүү.
6-кадам. Андан аркы аракеттер жөнүндө чечим кабыл алуу
Чечим маданий мурастарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдар менен биргеликте кабыл алынат.
Мүмкүн болгон чаралар:
· табылга маданий баалуулукка ээ болбогон учурда иштерди кайра баштоого уруксат берүү;
· андан ары изилдөө үчүн объектти убактылуу консервациялоо;
· маршрутту, долбоордук чечимди же иш жүргүзүлүүчү зонаны өзгөртүү;
· объектти белгиленген тартипте музейге, архивге же адистештирилген мекемеге өткөрүп берүү.
7-кадам. Иштерди кайра баштоо
Иштерди кайра баштоого тиешелүү чечимди объекттеги иштердин журналына же байкоо журналына милдеттүү түрдө фиксациялоо менен ыйгарым укуктуу органдын расмий уруксатын алгандан кийин гана жол берилет.
4. Процедураны ишке ашыруунун негизги принциптери
ПРЭР-1 долбоорунун экологиялык жана социалдык башкаруу тутумунун бир бөлүгү болуп саналат.
Кокусунан табылган учурлардагы процедура боюнча инструктаж бардык подрядчылар, жумушчулар жана тартылган персонал үчүн милдеттүү киришүү инструктажына киргизилет.
Курулуш аянтчасында же долбоорду ишке ашыруу объектисинде кокусунан табылган учурдагы аракеттер боюнча эскерткичти (памятканы), жооптуу адамдардын байланыш маалыматтарын жана инциденттерди каттоо формаларын камтыган зарыл көмөкчү материалдар туруктуу болууга тийиш.
Бул процедуранын талаптарын сактабоо долбоордун экологиялык жана социалдык милдеттенмелерин бузуу катары каралат.
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Асбест камтыган материалдарды башкаруу планы (ПУАСМ)
1. Колдонуу чөйрөсү
Бул Асбест камтыган материалдарды башкаруу планы (ПУАСМ) долбоордун алкагында ишке ашырылуучу бардык курулуш, оңдоо жана реконструкциялоо иштерине, ошондой эле долбоордук иш-чараларды аткарууга байланыштуу ага чектеш аймактарга карата колдонулат.
Подряддык уюмдар курулуш аянтчаларында жана чектеш аймактарда ПУАСМ талаптарынын сакталышы үчүн, анын ичинде асбест камтыган материалдар (АСМ) менен коопсуз иштөө, аларды чогултуу, убактылуу сактоо, ташуу жана утилизациялоо үчүн толук жоопкерчилик тартышат.
2. АСМ табылган учурдагы кечиктирилгис чаралар
Асбест камтыган материалдар табылганда подрядчы дароо төмөнкүлөргө милдеттүү:
· табылган жерден кем эмес 5 метр радиустагы бардык иштерди токтотууга;
· персоналды коркунучтуу зонадан эвакуациялоого;
· эскертүүчү лентаны, тосмолорду жана эскертүүчү белгилерди колдонуу менен участокко кирүүнү чектөөгө;
· объект калктуу конушта жайгашкан учурда кирүүнү контролдоону уюштурууга жана бөтөн адамдардын болушуна жол бербөөгө;
· АРИСтин экологиялык жана социалдык маселелер боюнча адистерине кабарлоого жана участокту изилдөөнү уюштурууга.
3. Зарыл болгон жабдуулар
АСМ менен коопсуз иштөө үчүн подрядчы төмөнкү жабдуулардын жана материалдардын болушун камсыз кылууга тийиш:
· эскертүүчү лента, тосмолор жана эскертүүчү тактачалар;
· күрөктөр жана кол шаймандары;
· суу булагы жана бүрккүчү бар шланг;
· суу куюлган идиштер жана чүпүрөктөр (ветошь);
· калдыктарды таңгактоо үчүн бекем полиэтилен баштыктар;
· асбест калдыктарын сактоо үчүн тиешелүү маркировкасы бар герметикалык контейнерлер же металл бочкалар.
4. Жеке коргонуу каражаттары (СИЗ)
АСМ менен иштөөгө тартылган бардык жумушчулар төмөнкү жеке коргонуу каражаттары менен камсыз болууга тийиш:
· капюшону бар бир жолу колдонулуучу коргоочу комбинезондор;
· жабык бут кийим же боосу жок өтүктөр;
· бекем резина колгаптар;
· зарыл болгон учурда — тиешелүү коргоо классындагы респираторлор.
· АСМ бар аймактарда чылым чегүүгө, тамак-аш жана суусундуктарды ичүүгө тыюу салынат.
5. Асбест камтыган материалдар менен иштөө тартиби
5.1. Аз сандагы АСМди алып салуу
Чектелген сандагы АСМ табылганда төмөнкүлөр зарыл:
· бардык көрүнгөн фрагменттердин жайгашкан жерин аныктоо;
· чаңдын таралышын болтурбоо үчүн материалды суу менен абайлап нымдоо;
· АСМди кол менен же күрөктөрдү колдонуу менен чогултуп, бекем пластик баштыктарга салуу;
· булганган аймактагы кыртышты (топуракты) кол менен казып алып, ошондой эле асбест калдыктары үчүн контейнерлерге салуу;
· бардык баштыктарга жана контейнерлерге эскертүүчү жазууларды маркировкалоо;
· толтурулгандан кийин контейнерлерди герметикалык түрдө жабуу.
Иштер аяктагандан кийин колдонулган бардык жабдуулар нымдуу чүпүрөк менен тазаланышы керек, ал эми колдонулган материалдар асбест калдыктары катары утилизацияланышы тийиш.
5.2. АСМ менен булганган кыртышты алып салуу
Кыртыш АСМ фрагменттери менен булганган учурда төмөнкүлөр зарыл:
· участокту алдын ала нымдоо;
· булганган кыртышты кем эмес 300 мм тереңдикте кол менен алып салуу;
· алынган материалды убактылуу жыйбастан, түздөн-түз асбест калдыктары үчүн контейнерлерге салуу;
· АСМ калдыктары жок экени ырасталгандан кийин, кайра таза кыртыш менен толтуруу (обратная засыпка).
6. АСМди утилизациялоо
Асбест камтыган материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кооптуу калдыктардын атайын полигондорунда же макулдашылган көмүү жайларында утилизацияланууга тийиш.
Подрядчы төмөнкүлөргө милдеттүү:
· чапталган (запечатанные) контейнерлерди коопсуз ташууну камсыз кылууга;
· калдыктарды жайгаштыруу шарттарын полигонду эксплуатациялоочу уюм менен макулдашууга;
· калыңдыгы кем эмес 250 мм кыртыш же чопо катмары менен изоляциялап, атайын даярдалган чуңкурларда (котловандарда) контейнерлерди көмүүнү камсыз кылууга.
7. Персоналды санитардык иштеп чыгуу (тазалоо)
Иштер аяктагандан кийин бардык персонал санитардык тазалоодон өтүүгө милдеттүү:
· бут кийимди нымдуу чүпүрөк менен тазалоо;
· бир жолу колдонулуучу СИЗ ички бетин сыртка каратып абайлап чечүү;
· колдонулган СИЗ жана чүпүрөктөрдү утилизациялоо үчүн герметикалык баштыктарга салуу;
· респираторлор колдонулган учурда аларды кооптуу калдыктар катары утилизациялоо;
· аянтчадан кетерден мурда колду жана дененин ачык бөлүктөрүн кылдаттык менен жуу.
8. Контролдоо жана документтештирүү
АСМ менен иштөө боюнча бардык иштер техникалык, экологиялык жана социалдык көзөмөл адистеринин контролу астында жүргүзүлүүгө тийиш.
Иштер аяктагандан кийин подрядчы төмөнкүлөргө милдеттүү:
· аймакты визуалдык кароону жүргүзүүгө;
· участокту тазалоо жөнүндө актыны тариздөөгө;
· тазалоо процессин жана жыйынтыктарын сүрөткө тартып алуу (фотофиксация) менен аткарылган иштер жөнүндө отчетту АРИСке жөнөтүүгө.
9. Окутуу жана кабардар кылуу
Экологиялык жана социалдык маселелер боюнча адистер зарыл болгон учурда подряддык уюмдардын персоналын АСМ менен коопсуз иштөө маселелери боюнча окутууну уюштурушат.
Окутуу төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:
· асбесттин ден соолукка тийгизген таасиринин тобокелдиктери жөнүндө маалыматты;
· АСМ менен коопсуз иштөө талаптарын;
· ПУАСМ ишке ашыруу тартибин;
· калдыктарды тазалоо жана утилизациялоо процедураларын;
· жумушчуларга жана калкка таасир тийгизүүнү болтурбоо чараларын.
10. Каржылоо
ПУАСМ иш-чараларын ишке ашырууга байланыштуу бардык чыгымдар, анын ичинде СИЗ менен камсыз кылуу, АСМди чогултуу, ташуу, сактоо, окутуу жана утилизациялоо подрядчы тарабынан бюджеттин жана курулуш иштеринин наркынын алкагында каралууга тийиш.


[bookmark: _Toc236132609]5-тиркеме. Коомдук консультациянын жыйынтыктары

[image: ]



[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]

image2.png




image3.png




image4.emf

image5.emf

image6.emf

image7.emf

image8.emf

image9.emf

image10.emf

image11.emf

image12.emf

image13.emf

image14.jpeg




image15.png
&

THE WORLD BANK




image16.jpeg




image17.emf

image18.emf

image19.emf

image20.emf

image21.emf

image1.jpeg




